Projekt Thermometer 2026
Im Rahmen der Ausbildung (Elektroniker:in für Automatisierungstechnik) haben Lernende der ersten Jahrgangsstufe ein praxisnahes Thermometer entwickelt: ein robustes Messgerät mit lokaler Anzeige und Alarmfunktion zur Überwachung von 0–100 °C. Ausgangspunkt und Mahnung für das Projekt war das Szenario von Tschernobyl (1986) — die Katastrophe macht deutlich, wie verheerend unerkannte Betriebsparameter in technischen Anlagen sein können; daraus entstand die zentrale Aufgabe: Überwachung von Betriebsparametern wie der Temperatur für den Betrieb von Reaktoren (SDG 3, SDG 11).
Der Prototyp basiert auf einem PT1000‑Sensor, einer einstellbaren Messbrücke zur Umwandlung von Widerstandsänderungen in Spannung, einem Mikrocontroller für Anzeige und Alarm sowie einer Alarmgrenze bei 80 °C. Vorgaben wie Auflösung ≤1 °C, 12 V Versorgungsspannung und max. Verlustleistung PT1000 = 50 mW förderten ein sorgfältiges, ressourcenschonendes Design (SDG 9, SDG 12).
Die Lernenden erprobten Schaltungsentwurf, Kalibrierung, Programmierung und Kostenkalkulation und erstellten Bedienungsanleitungen sowie eine englischsprachige Übergabepräsentation — praxisnahe Kompetenzen, die hochwertige Bildung und berufliche Handlungsfähigkeit stärken (SDG 4).
Das Projekt verbindet technische Fertigkeiten mit gesellschaftlicher Verantwortung: Es erhöht das Sicherheitsbewusstsein, fördert technisches Verständnis und zeigt, wie einfache, gut durchdachte Messsysteme zur Prävention beitragen können (SDG 3, SDG 9). Wir sind stolz auf die funktionierenden Prototypen und die engagierte Arbeit der Lernenden; das Projekt wurde mit den Rumänischen Schülerinnen und Schülern unserer Partnerschule zusammen entwickelt und stärkt zudem Kooperationen mit der Praxis und partnerschaftliche Lernformen (SDG 17).
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